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Anexa 6-- Modele documente pentru achiziții

Apelul: Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor
Beneficiar: LICEUL TEORETIC „SFÂNTU NICOLAE”
Titlul proiectului: „ÎNVĂȚARE INOVATOARE ÎN SECOLUL 21: ÎNFIINȚAREA UNUI LABORATOR INTELIGENT LA LICEUL TEORETIC SFÂNTU NICOLAE”
Contract de finanțare nr. 824Smart/2024

OFERTĂ 
nr...... din data...........
[bookmark: _Hlk167257520]Achiziționarea de echipamente tehnologice aferente trunchiului comun

Stimate Doamne / Stimați Domni,
Ca răspuns la cererea dvs. de ofertă nr. 37 din data de 20.09.2024, vă transmitem în cele ce urmează oferta noastră de preț pentru achiziționarea de echipamente tehnologice aferente trunchiului comun:
	Nr. crt.
	Denumirea produselor
	Cant.
	Preț unitar
	Valoare Totală fără TVA
	Cotă
TVA
	Valoare totală cu TVA

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	
	
	
	
	



Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu va fi modificat pe durata executării contractului.
Preţul total ofertat include şi preţul pentru ambalare, transport, instalare/montare şi orice alte costuri necesare livrării produsului la destinatia finală.
Livrarea se efectuează în cel mult [a se completa de către Ofertant] zile/ săptămâni de la semnarea Contractului/ Notei de Comandă, la destinația finală indicată, conform următorului grafic: 

	Nr. crt.
	Denumirea produselor
	Cant.
	Termene de livrare

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	4.
	
	
	

	5.
	
	
	

	6.
	
	
	

	7.
	
	
	

	8.
	
	
	



Înțelegem că plata facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinația finală indicată, pe baza facturii Furnizorului și a procesului - verbal de recepție.
Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinația finală. 

Specificații tehnice pentru fiecare dintre produsele ofertate:
	Specificații tehnice solicitate

	Specificații tehnice ofertate
[a se completa de către Ofertant]

	1. Denumire produs: Dulapuri și masă pentru depozitarea materialelor didactice, imprimantei și scanerului 3D
	[Denumirea și Marca / modelul produsului]

	Descriere generală:
Dulapuri și masă pentru depozitarea materialelor didactice, imprimantei și scanerului 3D, constând în: Dulap mare cu 2 uși (1 buc.), Etajeră (1 buc), Dulap mediu cu 2 uși (1 buc), Masă mare (1 buc), Masă mică (1 buc).
	

	Detalii specifice, parametri de funcţionare şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar
 - Dulap mare cu 2 uși: Dimensiune L.80 cm x l. 44 cm x H. 190 cm, Material PAL sau MDF, Culoare alb/Pin sau alb/stejar 
- Etajeră cu rafturi: Dimensiune L.80 cm x l. 37 cm x H. 190 cm, Material PAL sau MDF, Culoare alb/Pin sau alb/stejar
- Dulap mediu cu 2 uși: Dimensiune L.80 cm x l. 44 cm x H. 113 cm, Material PAL sau MDF, Culoare alb/Pin sau alb/stejar
- Masă mare: Dimensiune L.138 cm x l. 80 cm x H. 75 cm, Material PAL sau MDF, Culoare alb/Pin sau alb/stejar
- Masă mică: Dimensiune L.100 cm x l. 42 cm x H. 66 cm, Material PAL sau MDF, Culoare alb/Pin sau alb/stejar
Montajul este inclus.
	[Detalii specifice, parametri de funcţionare şi standarde tehnice ofertate]


	Garanție: min 2 ani
	[Perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu]

	2. Denumire produs: Dispozitive portabile
	[Denumirea și Marca / modelul produsului]

	Descriere generală: Vor fi acceptate ca dispozitive portabile  pentru elevi laptopuri cu sisteme de operare preinstalate
	

	Detalii specifice, parametri de funcţionare şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar
Procesor: cel mult o generaţie în urmă faţă de ultima lansată de producător, scor de
minimum 10.000 de puncte pe site-ul cpubenchmark.net;
Display: minimum 14";
Memorie RAM: minimum 8 GB, DDR4;
Stocare: tip SSD minimum 256 GB;
Conectivitate: wireless 802.11 ac, bluetooth 5;
Webcam integrat, rezoluţie 1.280 x 720 p;
Porturi: HDMI, USB 3.0, audio jack combo;
Greutate: mai mică de 2 kg;
Sistem de operare preinstalat, cel mult o versiune în urmă faţă de ultima lansată, cu
suport tehnic oferit de producător pentru o perioadă de cel puţin 4 ani, respectiv un
ciclu de învăţământ, care să asigure compatibilitatea cu sistemele de operare
existente/utilizate în unitatea de învăţământ (windows).
Accesorii -
Manuale și Cerinţe de Întreţinere incluse
	[Detalii specifice, parametri de funcţionare şi standarde tehnice ofertate]


	Garanție: min 2 ani
	[Perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu]

	3. Denumire produs: Stație mobilă pentru încărcare dispozitive
	[Denumirea și Marca / modelul produsului]

	Descriere generală:  Dulap școlar mobil pentru încărcarea a minimum 25 de dispozitive portabile( laptopuri) cu diametrul de cel puțin 14 inchi.
	

	Detalii specifice, parametri de funcţionare şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar
Dimensiuni minime slot dispozitive: lățime =  2.65 cm, adâncime = 39.5 cm, înălțime = 26.5 cm, Indicatori LED pentru starea de încărcare. 
Tip de alimentare Multi-function power management; Alimentare cu energie electrică
Compatibil cu sistemul de alimentare 220V; Organizare cabluri: zonă dedicată sloturi pentru prinderea cablurilor; 
mânere pentru manevrare: 2 mânere pentru manevare și mecanism de închidere pentru uși în 3 puncte; 
răcire/ventilație: Orificii ventilație pentru panourile din față/spate.
	[Detalii specifice, parametri de funcţionare şi standarde tehnice ofertate]


	Garanție: min 2 ani
	[Perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu]

	4. Denumire produs: Kit senzori de chimie nivel liceal, cu prelucrarea datelor pe display interactiv
	[Denumirea și Marca / modelul produsului]

	Descriere generală: Sunt senzori pentru chimie, folosite pentru învățarea prin descoperire. Cu ajutorul acestor senzori elevii vor urmări fenomenele științifice, vor vizualiza datele înregistrate pe displayul interactiv, vor înregistra date experimentale și vor descoperi legi și formule științifice. Conține senzor pentru tensiune electrică, Senzor PH, de temperatură, de presiune, de conductivitate, colorimetru și contor pentru picături. Pachetul conține softurile necesare pentru funcționarea senzorilor.
	

	Senzor pentru tensiune electrică cu specificațiile tehnice: Gama tensiunii diferențiale de intrare: 20 V; Tensiune maximă pe orice intrare: 24 V; Rezoluție tipică: 5 mV pe canalul de potențial – 20 V; Rata maximă de eșantionare: 1.000 probe/s; Alimentare: Baterie reîncărcabilă internă sau conexiune USB; Conexiuni:
Wireless: Bluetooth Cablu: USB 
Senzor PH- este un senzor de pH de uz general utilizat pentru a monitoriza pH-ul soluțiilor apoase. Caracteristici tehnice: Interval pH: 0–14; Precizie cu electrod nou (pH): ±0.2; Tip: Corp din policarbonat sigilat, umplut cu gel, referință Ag/AgCl, joncțiune simplă; Diametrul tijei: 12 mm OD; Soluție de depozitare: Soluție pH-4/KCl (10 g KCl în 100 mL soluție tampon pH-4); Conexiuni:Wireless: Bluetooth; Cablu: USB
Senzor de temperatură: este un senzor de uz general, pe care elevii îl pot folosi pentru a monitoriza temperatura. Specificații tehnice: Interval: –40 până la 125°C; Interval de utilizare: –10 până la 45°C; Rezoluție: 0,01°C; Precizie: ±0,25°C; Timp de răspuns (timp pentru 90% din valoarea măsurată): 20 secunde (în apă, cu agitare); Conexiuni: Wireless: Bluetooth; Cablu: USB
Senzor de presiune: măsoară presiunea absolută a unui gaz. Specificații: Interval: 0 până la 400 kPa; Rezoluție: 0,03 kPa; Precizie: ±3 kPa; Rata maximă de eșantionare: 50 probe/s; Volum intern: 0,8 mL; Presiunea maximă pe care senzorul o poate tolera fără deteriorare permanentă: 450 kPa; Conexiuni: Wireless: Bluetooth; Cablu: USB
Sondă de conductivitate: Sonda determină conținutul ionic al unei soluții apoase prin măsurarea conductivității sale electrice. Interval: 0 până la 20.000 μS/cm (0 până la 10.000 mg/L TDS);  Precizie cu calibrare din fabrică: ±1% din valoarea maximă (valabil pentru 1 până la 10.000 µS/cm); Compensare de temperatură: Automată între 5 și 35°C, poate fi dezactivată; Interval de temperatură (poate fi introdus în): 0 până la 80°C; Constanta celulei: 1,0 cm⁻¹; Rezoluție: 0,01 µS/cm; Descriere: Corp din ABS, electrozi de carbon (grafit) paralele; Dimensiuni: 12 mm diametru exterior și 12 cm lungime; Conexiuni: Wireless: Bluetooth; Cablu: USB.
Colorimetru: cu 4 lungimi de undă măsoară absorbanța sau transmisia unei probe de lichid. Specificații tehnice: Interval: 0 până la 3 (absorbție); Interval util: 0,05 până la 1,0 (absorbție); 90% până la 10% transmitanță (%T); Lungimi de undă: 430 nm, 470 nm, 565 nm, 635 nm; Conexiuni: Wireless: Bluetooth; Cablu: USB
Contor de picături: înregistrează cu precizie numărul de picături de titrant adăugate în timpul titrării și apoi îl convertește automat în volum. Specificații tehnice: Numărarea precisă a picăturilor la rate de până la 6 picături/s; Dimensiuni: Deschidere pentru picături: 3 cm;  Deschideri pentru senzori (diametru): 7 mm si 13 mm; Deschidere suport inel: 16 mm; Lungime totala: 15,5 cm, lățime: 4,5 cm, înălțime: 1,8 cm; Distanța de la centrul deschiderii suportului inel la centrul deschiderii de picătură (ideal): 10,5 cm; Distanța de la centrul deschiderii suportului inel la centrul deschiderii senzorului (ideal): 12 cm; Conexiuni: Wireless: Bluetooth; Cablat: USB
Soft necesar pentru funcționarea senzorilor.
	[Detalii specifice, parametri de funcţionare şi standarde tehnice ofertate]


	Garanție: min 1 an
	[Perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu]

	5. Denumire produs: Kit senzori de biologie nivel liceal, cu prelucrarea datelor pe display interactiv
	[Denumirea și Marca / modelul produsului]

	Descriere generală: Sunt senzori pentru biologie, folosite pentru învățarea prin descoperire. Cu ajutorul acestor senzori elevii vor urmări fenomenele științifice, vor vizualiza datele înregistrate pe displayul interactiv, vor înregistra date experimentale și vor descoperi legi și formule științifice. Conține: senzor pentru ritm cardiac, pentru dioxid de carbon, pentru oxigen, sondă optică pentru oxigen dizolvat, senzor EKG, recipiente pentru senzorul de oxigen și dioxid de carbon la 250ml și 2000ml, centură pentru monitorizarea respirației.
	

	Detalii specifice, parametri de funcţionare şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar
Senzorul pentru ritm cardiac: pentru monitorizarea continuă a ritmului cardiac înainte, în timpul și după exercițiu sau în timp ce o persoană este staționară. Specificații tehnice: Tip baterie: CR 2025, Durata de viață a bateriei: 200 ore, Temperatura de funcționare: -10 până la 50 °C, Rază wireless: 10 m sau mai mult fără obstacole, Conexiune: Bluetooth și transmisie RF de 5 kHz.
Senzor pentru monitorizarea nivelului de dioxid de carbon: măsoară nivelurile de concentrație gazoasă de dioxid de carbon, temperatura aerului și umiditatea relativă. Specificații tehnice:  Tip: NDIR, Interval: 0–100.000 ppm, Precizie 0 până la 1.000 ppm: ±100 ppm, 1.000 până la 10.000 ppm: ±5% din citire + 100 ppm, 10.000 ppm până la 50.000 ppm: ±10% din citire, 50.000 până la 100.000 ppm: ±15% din citire, Rezoluție: 1 ppm CO2, Senzor de temperatură: Tip: circuit integrat (IC), Precizie: ±0,5°C, Rezoluție: 0,1°C, Senzor de umiditate relativă: Tip: circuit integrat (IC), Precizie: ±5% sau mai bună, Rezoluție: 0,1%, Conexiuni: Wireless: Bluetooth, Cablu USB
Senzor de oxigen: măsoară concentrația de oxigen gazos și temperatura aerului. Specificații tehnice: senzor de oxigen: Tipul celulei: Celulă electrochimică, Interval: 0–100% (0–1000 ppt) O2, Precizie (la presiune standard 760 mm Hg): ±1% O2, Rezoluție: 0,01% O2, Senzor de temperatură: Tip: termistor, Precizie: ±0,5°C, Rezoluție: 0,1°C. Conexiuni: Wireless: Bluetooth; Cablu: USB.
Sondă optică pentru oxigen dizolvat: facilitează măsurarea concentrației de oxigen dizolvat, a temperaturii apei și a presiunii atmosferice. Specificații tehnice: Interval: 0 până la 20 mg/L, 0 până la 300%, Precizie: mg/L ±0,2 mg/L sub 10 mg/L, ±0,4 mg/L peste 10 mg/L % ±2% sub 100%, ±5% peste 100%, Timp de răspuns: 90% din citirea finală în 40 de secunde, Interval de temperatură: automat de la 0 la 50°C, Interval de presiune: automat de la 228 mmHg la 1519 mmHg, Debit minim de probă: nu este necesar. Conexiuni: Wireless: Bluetooth; Cablu: USB.
Senzor EKG: înregistrează semnalele electrice produse in timpul contracțiilor cardiace sau musculare. Specificații tehnice: Interval: ±200 mV, Rezoluție: 0,024 µV, Rata maximă de prelevare: 400 probe/s, Setările canalului EKG, Trecere înaltă: 0,300 Hz, Low-pass: 22,5 Hz –3 dB cutoff cu –80 dB atenuare peste 50 Hz, Setările canalului EMG, Treci înalt: 2 Hz, Low-pass: 29 Hz –3 dB cutoff cu –80 dB atenuare peste 50 Hz, Calculul ritmului cardiac, Exemplu de ferestre: 6 s, Interval de avans: 1 s, Conexiuni Wireless: Bluetooth, Cablu: USB.
Recipient pentru senzorul de oxigen și dioxid de carbon la 250ml: flacon care poate fi utilizat cu un senzor de gaz CO2 și un senzor de gaz O2 pentru a monitoriza simultan nivelurile de dioxid de carbon gazos și oxigen într-un sistem închis. Este utilă în experimente precum fotosinteza și respirația celulară. 
Recipient pentru senzorul de oxigen și dioxid de carbon 2000ml: recipient din plastic care poate fi utilizat cu un senzor de gaz CO2 și un senzor de gaz O2 pentru a monitoriza simultan nivelurile gazoase de dioxid de carbon și oxigen într-un sistem închis.
Centură pentru monitorizarea respirației: măsoară rata respirației umane. Specificații tehnice: Interval: 0-50 N, Rezoluție: 0,01 N, Timp de răspuns: 50 ms, Calculul ratei de respirație: Fereastra de probă: 30 s, Interval de avans: 10 s, Calculul ratei pasului: Fereastra de probă: 10 s, Interval de avans: 10 s, Circumferința maximă a pieptului: 140 cm, Conexiuni: Wireless: Bluetooth, Cablu: USB. 
Soft necesar pentru funcționarea senzorilor.                                                                                                                                                                         
	[Detalii specifice, parametri de funcţionare şi standarde tehnice ofertate]


	Garanție: min 1 an
	[Perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu]

	6. Denumire produs: Kit senzori de fizică, cu prelucrarea datelor pe display interactiv
	[Denumirea și Marca / modelul produsului]

	Descriere generală: Sunt senzori pentru fizică, folosite pentru învățarea prin descoperire. Cu ajutorul acestor senzori elevii vor urmări fenomenele științifice, vor vizualiza datele înregistrate pe displayul interactiv, vor înregistra date experimentale și vor descoperi legi și formule științifice. Conține senzor de mișcare, forță și accelerație, poartă cu fotocelule, sondă de curent, atașament cu scripete, traseu cu dungi pentru determinarea distanțelor, senzor de accelerație, de sunete, de lumină și culoare și senzor pentru câmp magnetic. Pachetul conține  softurile necesare funcționării senzorilor. 
	

	Detalii specifice, parametri de funcționare și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar:
Pachetul conține: 
Senzor de mișcare: folosește ultrasunetele pentru a măsura poziția, viteza și accelerația obiectelor în mișcare. Specificații tehnice: Raza de acțiune: 15 cm până la 3,5 m; Rezoluție: 1 mm; Rata maxima de eșantionare: 30 probe/s; Conexiuni: Wireless: Bluetooth; Cablat: USB
Senzor de forță și accelerație: accelerometru cu 3 axe cu un senzor de forță stabil și precis care măsoară forțe de până la ±0,1 N și până la ±50 N. Specificații tehnice Forță: ±50 N; Accelerație: 3 axe, ±16 g; Giroscop: 3 axe, 2000°/s; Conexiuni: Wireless: Bluetooth; Cablat: USB.
Poartă cu fotocelulă: este un senzor cu dublă poartă care include două porți cu fotocelule încorporate în brațele senzorului, care măsoară cu precizie viteza și accelerația. Specificații tehnice: Sursă infraroșu: Vârf la 880 nm; Lățime poarta: 77,5 mm; Separare interioara poarta: 20 mm; Distanța de la porțile interioare până la partea inferioară a brațelor porților cu fotocelule: ~10 mm; Distanța de la porțile interioare la părțile laterale ale brațelor porților cu fotocelule: ~5 mm; Indicatoare LED pentru poartă: stins pentru poarta deblocata, aprins pentru poarta blocată; Baterie: 650 mAh Li-Poly reîncărcabilă; Durată de viață a bateriei (o singură încărcare completă): ~10 ore de colectare continuă a datelor; Durata de viață a bateriei (pe termen lung): ~300 de cicluri de încărcare completă (câțiva ani, în funcție de utilizare); Conexiuni; Wireless: Bluetooth.
Sondă de curent: măsoară curenții electrici din circuite. Specificații tehnice: Interval: +/- 1 A și +/- 0,1 A; Curent maxim nedeteriorator: 1,5 A și 0,5 A; Rezoluție tipică: 0,031 mA și 0,003 mA; Conexiuni: Wireless: Bluetooth; Cablat: USB.
Atașament cu scripete: pentru a studia mișcarea pe un scripete. 
Traseu cu bare pentru determinarea distanțelor: cu minim opt bare opace distanțate la fiecare 5 cm, serigrafiate direct pe plastic transparent. Dimensiuni: minim 338 x 63 x 2,8 mm; Barele: Fiecare bară opacă are 25 mm lățime, cu 25 mm între barele opace
Senzor de accelerație: pentru colectarea datelor despre accelerație, rotație și altitudine în sala de clasă sau pe teren. Specificații tehnice: Gamă: Accelerație scăzută: ±157 m/s2 (±16 g); Accelerație mare: ±1.960 m/s2 (±200 g); Giroscopie: ±35 rad/s (±2000 °/s); Altimetru: -1.800 m până la 10.000 m (-5.900 ft până la 33.000 ft); Unghi: ±180°; Conexiuni: Wireless: Bluetooth; Cablat: USB.
Senzor de sunete: pentru a captura și evalua sunetele. Specificații tehnice: Interval: 55–110 dB; Precizie: ±3 dB; Rezoluție: 0,1 dB; Interval de frecvență a nivelului sunetului: 30–10.000 Hz; Interval de frecvență la nivelul microfonului: 100 Hz până la 15 kHz; Frecvența maximă tipică: 10.000 Hz; Conexiuni Wireless: Bluetooth; Cablat: USB.
Senzor de lumină și culoare: măsoară lumina din spectrul electromagnetic vizibil până la ultraviolet. Specificații tehnice: Senzor de lumină vizibilă: Lungimi de undă: 400–800 nm; Interval: 0 până la 150.000 lux; Rata maximă de prelevare: 1.000 de probe/s; Senzor UV; Raspuns la lungimile de unda UVA si UVB; Rata maximă de eșantionare: 1 Hz; Senzor RGB Răspuns de vârf: vârf de 615 nm (roșu); vârf de 525 nm (verde); Vârf de 465 nm (albastru) Rata maximă de eșantionare: 0,5 Hz
Senzor pentru câmp magnetic: permite determinarea magnitudinii și direcției câmpului magnetic în orice punct din spațiu. Specificații tehnice: Domeniu de măsurare: ±5 mT și ±130 mT; Temperatura de funcționare: -40°C până la 85°C; Dimensiuni: 19 cm lungime, porțiune baghetă 12,2 cm lungime. Bagheta se micșorează de la 0,8 cm pătrat la mâner la 0,7 cm pătrat la vârf. Proiectat pentru a fi plasat în interiorul unui solenoid, dacă este necesar; Calibrare: calibrat din fabrică, utilizatorul nu trebuie să calibreze. Conexiuni: Wireless: Bluetooth Cablu: USB
Soft necesar pentru funcționarea senzorilor.
	[Detalii specifice, parametri de funcţionare şi standarde tehnice ofertate]


	Garanție: min 1 an
	[Perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu]

	7. Denumire produs: Traseu Follow the line pentru roboți
	[Denumirea și Marca / modelul produsului]

	Descriere generală: traseu pentru probele Line-follower Basic(MIRO) și Advanced (TECNICUS) - 3 bucăți
	

	Detalii specifice, parametri de funcţionare şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar
Dimensiuni: 1400 cm x 1000 cm, Material: carton, Traseul este color.
	[Detalii specifice, parametri de funcţionare şi standarde tehnice ofertate]


	Garanție: min 1 an
	[Perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu]

	[bookmark: _GoBack]8. Denumire produs: Pachet constând în conținut educațional și software/licențe
	[Denumirea și Marca / modelul produsului]

	Descriere generală: 
- Licență de utilizare, soft și material educațional pentru ochelari virtuali – 3 ani
- Soft pentru Office – 3 ani
	

	Detalii specifice, parametri de funcţionare şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar
- Licența de utilizare, soft și material educațional pentru ochelari virtuali 
· conține fișiere cu conținut pedagogic care poate fi utilizat pentru toate disciplinele și intervalele de vârstă. Conține videoclipuri la 360 grade și planuri de lecții, ghiduri ale profesorilor și fișe de lucru pentru elevi.
           Tip livrare: electronic
- Soft pentru Office, incluzând Word, Excel, Power Point – 3 ani
	[Detalii specifice, parametri de funcţionare şi standarde tehnice ofertate]


	Garanție: min 2 ani
	[Perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu]



Oferta noastră este valabilă timp de de <se introduce cel puțin numărul de zile de valabilitate a ofertei solicitat prin cererea de ofertă> zile de la data limită pentru transmiterea ofertei.
Oferta este însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte numele complet, sediul și domeniul de activitate al firmei.

NUMELE OFERTANTULUI_____________________
Semnătură autorizată___________________________
Locul:
Data:

Notă: toate textele marcate cu gri și scrise cu caractere italice au rolul de îndrumare în elaborarea documentului și vor fi șterse din varianta finală a acestuia. 



	
	                       



image1.png
* %ot

** %

* ok

Finantat de
Uniunea Europeana
NextGenerationEU




image2.png




image3.png
» Planul National
de Redresare si Rezilienta




